各位请注意：服务器要求文档中的提供公网和内网配置并不是要求服务器必须有两个网口。而是说明了两种提供公网的方式（根据各单位的情况）：

1.公网IP到内网IP的映射方式。这种方式下，服务器的网口配置内网IP，再到单位网管处将申请到的公网IP映射到内网IP上。

需要提供信息：公网IP，内网IP，内网掩码，内网网关

2.服务器直接公网IP方式。这种方式下，服务器的网口可以直接配置公网IP进行上网。

需要提供信息：公网IP，公网掩码，公网网关。

请各位在后续的配置邮件中注明是哪种方式。谢谢支持！